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QUY ĐỊNH
Quy hoạch chung xây dựng xã Trà Tân
giai đoạn 2021-2030
 (Ban hành kèm theo Quyết định số  ……… /QĐ-UBND  ngày …../…/2023            
của Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng áp dụng. 
1. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động xây dựng trên địa bàn xã Trà Tân thực hiện theo đúng Quy định này.

2. Quy định này hướng dẫn việc quản lý quy hoạch, kiến trúc được lập trên cơ sở quy hoạch chung của xã Trà Tân đã được UBND huyện Trà Bồng phê duyệt phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn, định hướng phát triển chung của khu vực và toàn xã, phù hợp với các quy định khác.

3. Nội dung quy định kế thừa, phù hợp các quy định hiện hành về kiến trúc, cảnh quan, về địa hình, khí hậu, tập quán văn hoá, điều kiện kinh tế, xã hội, quy mô, tính chất của vùng nông thôn, nội dung quy định có thể điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Quy định này làm cơ sở để xem xét cấp phép xây dựng mới, hoặc cải tạo chỉnh trang các công trình kiến trúc, thiết kế cảnh quan; là một căn cứ để xác định việc lập nhiệm vụ quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng vào địa bàn xã theo đúng quy hoạch và pháp luật hiện hành.

5. Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi quy định này phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt xem xét, quyết định.

6. Chủ tịch UBND xã Trà Tân và các phòng ban chuyên môn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về việc quản lý xây dựng tại đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt và quy định của pháp luật.

Điều 2. Phạm vi áp dụng.

1. Quy mô: Phạm vi nghiên cứu đối với Quy hoạch chung là toàn bộ địa giới hành chính xã Trà Tân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Diện tích: 5.935,97 ha. Dân số hiện trạng xã Trà Tân là 2.346 người.
2. Có vị trí địa lý tiếp giáp:

+ Phía Đông giáp: Xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh.

+ Phía Tây giáp: Xã Hương Trà, huyện Trà Bồng.

+ Phía Nam giáp: Xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng.

+ Phía Bắc giáp: Xã Trà Sơn, Trà Phú, Trà Bình huyện Trà Bồng.

Chương II
QUẢN LÝ QUY HOẠCH CHUNG
Điều 3. Công bố quy hoạch chung xã.

1. Uỷ ban nhân dân xã tổ chức công bố quy hoạch chung xây dựng xã đã được phê duyệt.

2. Công bố toàn bộ nội dung hồ sơ bản vẽ đồ án quy hoạch chung xây dựng xã đã được phê duyệt.

Điều 4. Hình thức công bố, công khai quy hoạch xây dựng.

1. Trưng bày công khai, thường xuyên bằng panô hoặc bản vẽ trước trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã và tại nhà văn hóa các thôn, tại các điểm ngã ba, ngã tư đường tập trung đông người, dễ quan sát…

2. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Hồ sơ bản vẽ quy hoạch chung xây dựng xã được lưu trữ theo quy định tại các cơ quan quản lý và UBND huyện, UBND xã.

Điều 5. Cắm mốc giới xây dựng.

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng hướng dẫn cho Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện cắm mốc chỉ giới xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trong phạm vi địa giới xã.

2. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, bảo vệ các mốc giới thực địa.

 Điều 6. Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng.

UBND xã có trách nhiệm cung cấp thông tin về quy hoạch chung xây dựng xã đã được phê duyệt cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về xây dựng các công trình thuộc dự án, nhà ở riêng lẻ (gồm: chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng trong đồ án quy hoạch được duyệt).

Điều 7. Quản lý quy hoạch xây dựng.

1. Kể từ ngày quy hoạch được công bố, phòng chuyên môn cấp huyện chỉ đạo UBND xã tổ chức quản lý theo dõi thực hiện đúng đồ án quy hoạch đã được phê duyệt và có trách nhiệm quản lý không để xảy ra tình trạng như: lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, vi phạm hành lang, phát sinh tài sản gắn liền với đất…

2. Các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND xã phải báo cáo UBND huyện để công bố kế hoạch thực hiện dự án, phương án bồi thường thiệt hại và tái định cư theo quy định.

Điều 8. Cấp giấy phép xây dựng.

1. UBND huyện cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại khu vực điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và nhà ở riêng lẻ có thiết kế 7 tầng trở lên đã được thẩm tra.

2. Hồ sơ, trình tự và thời gian xin cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ thực hiện theo mẫu quy định tại thông tư 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Chương III

QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Điều 9. Đối với các công trình công cộng.

1. Cấp xã:

1.1. Trung tâm hành chính.

- Quy hoạch trụ sở UBND xã: Giữ nguyên vị trí hiện trạng với diện tích sử dụng đất 0,62 ha.
- Các yêu cầu về xây dựng cải tạo, nâng cấp, mở rộng:
+ Mật độ xây dựng : 40%.

+ Tầng cao tối đa: 03 tầng.

* Đối với quy hoạch chi tiết cần lưu ý:

+ Hình thức kiến trúc: Công trình có mái, hình thức mái bằng hoặc mái dốc.

+ Khoảng lùi công trình: 5m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Màu sắc công trình: Phù hợp với cảnh quan xung quanh.
1.2. Trạm y tế xã:

- Quy hoạch trạm y tế xã: Giữ nguyên vị trí hiện trạng với diện tích sử dụng đất 0,63 ha.
- Các yêu cầu về xây dựng cải tạo, nâng cấp, mở rộng:
+ Mật độ xây dựng : 40%.

+ Tầng cao tối đa: 03 tầng.

* Đối với quy hoạch chi tiết cần lưu ý:

+ Hình thức kiến trúc: Công trình có mái, hình thức mái bằng hoặc mái dốc.

+ Khoảng lùi công trình: 5m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Màu sắc công trình: phù hợp với cảnh quan xung quanh.
1.3. Trung tâm văn hóa - Thể thao xã:

- Quy hoạch công trình nhà văn hóa xã: Giữ nguyên vị trí hiện trạng với diện tích sử dụng đất 0,24 ha nằm chung trong khuôn viên trung tâm hành chính xã. 
- Các yêu cầu về xây dựng cải tạo, nâng cấp, mở rộng:
+ Mật độ xây dựng: 40%.

+ Tầng cao tối đa: 02 tầng.

+ Hình thức kiến trúc: Nhà có mái dốc.

+ Khoảng lùi công trình: 5 m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Màu sắc công trình phù hợp với cảnh quan xung quanh.

- Quy hoạch xây dựng khu thể thao trung tâm xã diện tích 1,22 ha tại vị trí trung tâm xã.
+ Mật độ xây dựng: 5%.

+ Tầng cao tối đa: 01 tầng.

+ Khoảng lùi công trình: 5m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Màu sắc công trình: Phù hợp với cảnh quan xung quanh.
- Nhà thi đấu đa năng: Quy hoạch nằm trong khuôn viên khu thể thao trung tâm xã với diện tích sử dụng đất 0,49ha.

+ Mật độ xây dựng: 40%.

+ Tầng cao tối đa: 02 tầng.

+ Hình thức kiến trúc: Nhà có mái dốc.

+ Khoảng lùi công trình: 5 m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Màu sắc công trình phù hợp với cảnh quan xung quanh.
- Quy hoạch đất công viên xã (Khu vui chơi giải trí kết hợp công viên cây xanh) tại khu vực trung tâm xã diện tích 0,41ha.
+ Mật độ xây dựng: 5%.

+ Tầng cao tối đa: 1 tầng.

+ Khoảng lùi công trình: 5m so với chỉ giới đường đỏ.
1.4. Chợ xã:
- Quy hoạch chợ xã với diện tích 0,21ha.

· Mật độ xây dựng: 


+ Diện tích xây dựng nhà chợ chính: ≤ 40%;

+ Diện tích mua bán ngoài trời: ≥ 25%;

+ Diện tích đ​ường giao thông nội bộ và bãi để xe: > 25%;
+ Diện tích sân v​ườn, cây xanh: ≥ 10%
· Hình thức, kiến trúc: Đẹp, phù hợp với cảnh quan khu vực và theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng.
2. Cấp thôn:

2.1. Nhà văn hóa, khu thể thao thôn hiện trạng cải tạo.
Giữ nguyên hiện trạng nhà văn hóa tại các thôn gồm: Thôn Trà Ót, thôn Trường Biện, thôn Trà Ngon và thôn Trường Giang.
- Các yêu cầu xây dựng đối với các nhà văn hóa cải tạo, mở rộng:

+  Mật độ xây dựng: 40%.

+ Tầng cao tối đa: 02 tầng.

+ Hình thức kiến trúc: Nhà có mái dốc.

+ Khoảng lùi công trình: 5 m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Màu sắc công trình phù hợp với cảnh quan xung quanh.

Điều 10. Nhà ở dân cư nông thôn.

1. Đối với các khu vực đã có quy hoạch phân lô đất ở thì quản lý cốt tim đường, cốt vỉa hè, cốt san nền, cốt nền nhà, tầng cao nhà, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng… theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

2. Đối với các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết thì quy định cụ thể như sau:

2.1. Đối với nhà ở liền kề (nhà ở chia lô) trên các trục đường, căn cứ vào hiện trạng nhà ở đã xây dựng của các hộ gia đình liền kề để làm cơ sở quyết định cho việc quản lý quy hoạch xây dựng và được quy định như sau:

a. Khoảng cách từ chỉ giới đường đỏ của đường quy hoạch đến mép tường, cột (Mặt ngoài) của nhà là 3 m.

b. Diện tích chia lô: Từ 60 m2 đến < 400 m2/lô

Xử  lý các tồn tại:

+ Trường hợp: Nếu phần diện tích đất còn lại nhỏ hơn 15m2 có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3m thì không được phép xây dựng.

+ Trường hợp nếu phần diện tích đất còn lại từ 15m2 đến nhỏ hơn 40m2 có chiều rộng mặt tiền từ 3m trở lên và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên thì được phép xây dựng không quá 2 tầng.

+ Các trường hợp còn lại được phép xây dựng nhưng phải tuân thủ theo quy hoạch xây dựng được duyệt và theo giấy phép xây dựng.

c. Mật độ xây dựng không quá 80% diện tích lô  đất.

d. Cao độ nền nhà so với cao độ cốt vỉa hè < 0,45m; những vị trí chưa có vỉa hè thì cao độ nền nhà < 0,65m so với cốt cao độ tim đường trước lô đất; những vị trí chưa có vỉa hè, mặt đường chưa được kiên cố thì căn cứ tình hình thực tế để quy định cụ thể cốt nền nhà trong giấy phép xây dựng cho từng tuyến đường. Các vị trí còn lại được quy định cụ thể  trên quy hoạch chi tiết và trong giấy phép xây dựng.

e. Chiều cao tầng 1 tính từ mặt nền nhà đến mặt trên của sàn tầng 2 không quá 4,2m; Chiều cao các tầng còn lại không quá 3,6m đối với công trình được xây dựng 4 tầng trở lên và không quá 3,9m đối với công trình xây dựng từ 3 tầng trở xuống.

f. Chỉ giới xây dựng mặt tiền: Từ chỉ giới đường đỏ đến mép ngoài tường được quy định cụ thể theo từng tuyến đường và trong giấy phép xây dựng. Trường hợp có mặt đường thứ 2 trở lên thì các kết cấu công trình thuộc mặt đường nào thì theo quy định của trục đường đó và phải đảm bảo tầm nhìn giao thông theo quy định.
g. Toàn bộ nước thải sinh hoạt gia đình phải được xử lý trước khi đưa ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

h. Khoảng đua ban công mặt tiền, mái nhà và các kết cấu khác như: cổng, tường rào, mái che, không được xây dựng lấn vào vỉa hè các tuyến đường. 

2.2. Đối các khu dân cư cũ có diện tích vườn >300m2:

a. Trường hợp đầu tư xây dựng mới phải đảm bảo chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng theo quy hoạch chung, cụ thể:

-  Khoảng cách từ chỉ giới đường đỏ của đường quy hoạch đến mép tường, cột (mặt ngoài) của nhà là 3m.

- Mật độ xây dựng không quá 70% diện tích lô đất.

- Cao độ nền nhà tùy theo địa hình thực tế nhưng tối đa so với cao độ cốt vỉa hè < 0,45m; những vị trí chưa có vỉa hè thì cao độ nền nhà < 0,65m so với cao độ cốt tim đường trước lô đất; những vị trí chưa có vỉa hè, mặt đường chưa được kiên cố thì căn cứ tình hình thực tế để quy định cụ thể cốt nền nhà trong giấy phép xây dựng cho từng tuyến đường. Riêng đối với các vùng thường xuyên bị ngập lụt thì căn cứ năm bị ngập lụt sâu nhất để xây dựng cốt nền nhà và vận động nhân dân thiết kế xây dựng nhà cho phù hợp để tránh lũ, lụt.

b. Đối với trường hợp đầu tư cải tạo nâng cấp:

Khuyến khích nhân dân chỉnh trang lại các công trình nhà ở cũng như các công trình phụ trợ đảm bảo đạt tiêu chí theo quy định đồng thời chỉnh trang các công trình phụ trợ đảm bảo hợp vệ sinh, khuyến khích trồng các dãi cây xanh làm tường rào, hạn chế việc xây dựng tường rào bằng vật liệu cứng. 

c. Trường hợp các công trình như: Nhà ở, cổng, tường rào và các công trình phụ trợ nằm trong chỉ giới hành lang an toàn giao thông của các tuyến đường theo quy hoạch chung thì vận động nhân dân phá dỡ xây dựng lại, đảm bảo hành lang an toàn giao thông theo quy hoạch được phê duyệt. 

d. Số tầng công trình: Không quá 5 tầng (Không kể tầng âm và tầng mái).

e. Chiều cao tầng: Tầng 1 là 4,2m; tầng 2 trở lên là 3,6m - 3,9 m.

Điều 11. Khu vực sản xuất.
- Đối với những vùng đồi núi trên địa bàn xã có độ cao so với mực nước biển từ 500m trở lên, từ nữa lưng chừng đồi trở lên khuyến khích người dân bố trí trồng cây gỗ lớn, nữa lưng chừng đồi trở xuống bố trí các loại cây quế, cây nguyên liệu, cây ngắn ngày khác,....  nhưng phải tập trung. 

- Vùng trồng Quế được phân bố tại tất cả các thôn trong xã và được nhận diện theo “bản đồ phạm vi bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Bồng” cho các sản phẩm Quế của tỉnh Quảng Ngãi”.

- Vùng trồng Chè sẽ tập trung chủ lực tại thôn Tây Trà Ót, khu vực giáp với xã Hương Trà, sau đó mở rộng về phía Đông và phía Bắc dọc theo tuyến đường tỉnh 622D.

- Vùng trồng cây ăn quả phân bố chính tại khu vực thôn Trường Giang.

- Vùng trồng dược liệu trên địa bàn xã ưu tiên phát triển tại các thôn Trà Ót và thôn Trường Biện.
- Vùng sản xuất lúa tập trung chính: Thôn Trường Biện và thôn Trà Ngon.
- Đối với vùng Rừng Phòng Hộ: Bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng phòng hộ hiện có.
- Đối với Rừng Đặc Dụng: Trong phạm vi khu vực bảo vệ loài và sinh cảnh không được xây dựng và phát triển nhà ở, công trình sản xuất kinh doanh, cơ sở chăn nuôi. Khu vực bảo tồn loài và sinh cảnh Cà Đam Là nơi sinh sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của các loài sinh vật đặc hữu hoặc loài thuộc Danh mục loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Là nơi đóng vai trò quan trọng trong bảo tồn thiên nhiên, duy trì cuộc sống và phát triển của các loài, là nơi cư trú của các loài động vật hoang dã quý hiếm.

Điều 12. Đất thương mại, dịch vụ.

- Quy định chung:

+ Các khu vực đất thương mại, dịch vụ phải đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quy định tại quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

+ Bố trí các công trình phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, cảnh quan và tạo vẻ đẹp, hài hòa với quần thể kiến trúc quy hoạch.

+ Những khu vực gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn không được bố trí sát khu dân cư.

+ Bãi phế liệu phế phẩm phải được rào chắn và không làm ảnh hưởng xấu đến điều kiện vệ sinh xung quanh và làm nhiễm bẩn môi trường.

Điều 13. Khu vực công trình tôn giáo, tín ngưỡng.

1. Công trình tôn giáo, tín ngưỡng.

a. Gìn giữ nguyên trạng các kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng hiện có.

b. Các công trình xây dựng phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành và hài hòa với cảnh quan của khu vực.

c. Tu bổ sửa chữa nhằm đảo bảo các công trình kiến trúc bền vững, an toàn và đáp ứng yêu cầu sử dụng vốn có của công trình.

d. Khi có nhu cầu riêng, cần lập báo cáo xin phép bằng văn bản để được nghiên cứu giải đáp.

e. Nghiêm cấm mọi thay đổi về mục đích, phạm vi đất đai vốn có của bản thân công trình tôn giáo.

f. Nghiêm cấm bố trí quảng cáo với kích cỡ quá lớn, ảnh hưởng bất lợi tới công trình và cảnh quan khu vực.

2. Công trình tượng đài, kỷ niệm.

a. Giữ gìn những công trình tượng đài, kỷ niệm hiện trạng với nguyên dạng ban đầu cùng với cảnh quan khu vực.

b. Những công trình xây dựng mới đảm bảo phù hợp về văn hóa, lịch sử địa phương.

d. Có kế hoạch chỉnh trang, nâng cấp công trình tượng đài và cảnh quan xung quanh khu vực tượng đài.

e. Khuyến khích tổ chức các sự kiện tại khu vực tượng đài, tuy nhiên cần phải có sự xin phép bằng văn bản.

f. Nghiêm cấm quảng cáo, công trình xây dựng lấn chiếm không gian công trình.

Điều 14. Quy định quản lý quy hoạch xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa.

a. Đối với các nghĩa trang, nghĩa địa đã đóng cửa tuyệt đối không được chôn lấp kể cả hung táng và cát táng; tiến hành xây dựng tường rào bao quanh, trồng cây xanh ngăn cách, xây dựng hệ thống mương thoát nước để đảm bảo vệ sinh môi trường.

b. Đối với các nghĩa trang, nghĩa địa còn sử dụng: Tiến hành lập quy hoạch chi tiết phân khu theo từng lô theo thôn xóm hoặc theo các dòng họ, kích thước mộ và bia mộ phải thống nhất; nghĩa trang, nghĩa địa phải trồng dãi cây xanh cách ly xung quanh, xây dựng hệ thống thoát nước để đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng hệ thống đường đi lối lại đảm bảo thuận tiện.

Điều 15. Cảnh quan đường làng ngõ xóm.

1. Cổng thôn: Xây kiên cố, hình thức cổng có mái.

2. Đường trục thôn, ngõ xóm: Xây dựng bê tông hóa, có hệ thống thoát nước.

3. Hình thức kiến trúc nhà ở loại nhà vườn, có mái (dốc) lợp ngói.

4. Cây xanh: Cây trồng trong khuôn viên nhà ở, dọc bờ rào, cây trồng trên đường làng ngõ xóm: Loại cây phù hợp với điều kiện địa phương, khoảng cách trồng cây là 10 m.
Điều 16. Quy định chung về quản lý hạ tầng kỹ thuật.

1. Hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Mặt đường, hè đường, biển báo giao thông, biển tên đường, hệ thống thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng công cộng, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc, đường ống, cây xanh.

2. Sau khi hoàn thành xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã, chủ đầu tư phải bàn giao hồ sơ hoàn công và hiện trạng công trình UBND huyện, UBND xã, để quản lý theo quy định.

Điều 17. Quản lý đường giao thông nông thôn.

1. Uỷ ban nhân dân xã chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng đường giao thông trên địa bàn xã.

3. Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý sử dụng đường giao thông trên địa bàn mình quản lý theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

4. Đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân, hộ gia đình khi sử dụng hè đường vào mục đích riêng, phải được đồng ý của UBND xã và phải đảm bảo các điều kiện:

a. Không gây ảnh hưởng tới người đi bộ, tầm nhìn giao thông.

b. Không làm hư hại đến các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

c. Vệ sinh môi trường rác thải thường xuyên, không để đất, đá, rác thải xây dựng rơi vãi trên đường.

d. Các trường hợp phải mở lối để chở vật liệu xây dựng công trình, san tạo đào, đắp mặt bằng và chở đất đá đổ đi phải đảm bảo VSMT thường xuyên.

Điều 18. Quản lý cấp điện, chiếu sáng nông thôn.

1. Hành lang an toàn lưới điện phải tuân thủ theo quy định hiện hành. 
2. Trạm biến áp:

- Đối với các trạm điện không có tường, rào bao quanh, hành lang bảo vệ trạm điện 2m.

- Đối với trạm điện có tường hoặc hàng rào cố định bao quanh, chiều rộng hành lang bảo vệ được giới hạn đến mặt ngoài tường hoặc hàng rào; khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng là 2m.

3. Đường dây hạ thế, đường dây chiếu sáng, đường dây thông tin liên lạc: khoảng cách giữa các cột điện trung bình từ 35-45m, khoảng cách từ chân cột đến công trình xây dựng khác là 5m, khoảng cách từ đường dây đến tường nhà của hộ dân là 5m.
Điều 19. Quản lý cấp thoát nước nông thôn.

1. Cấp nước sinh hoạt: Đảm bảo cung cấp nước đầy đủ và đúng tiêu chuẩn quy định. Khoảng cách ly bảo vệ nguồn nước đảm bảo tuân thủ QCVN 01:2021/BXD.
2. Thoát nước: Đối với các tuyến cống ở khu vực trung tâm xã, khu đông dân cư sẻ sử dụng các tuyến mương, được thiết kế là loại mương có hình dạng mặt cắt chữ nhật, đậy nắp đan kết hợp mương xây hở nhằm bảo đảm cảnh quan và thẩm mỹ cho khu vực.
Điều 20. Quản lý thông tin liên lạc.

1. Đảm bảo cung cấp thông tin liên lạc đầy đủ và đúng quy định.

2. Khi xây dựng mới hoặc sửa chữa, lắp đặt các công trình thông tin liên lạc trên địa bàn phải đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan, dây cáp treo trên cột bê tông.
Điều 21. Quản lý môi trường.

1. Quản lý rác thải: Rác thải được phân loại tại mỗi hộ gia đình trước khi đưa ra nơi tập trung theo quy định. 

2. Quản lý nước thải:

a. Nước thải sinh hoạt từ các công trình công cộng: Xử lý bằng bể tự hoại trước khi thải vào hệ thống thoát nước. Chất lượng nước sau khi xử lý phải đạt tiêu chuẩn QCVN.

b. Nước thải và phân gia súc từ các khu chuồng trại chăn nuôi lớn được xử lý bằng bể Bioga, hồ sinh học. Chất lượng nước sau khi xử lý phải đạt tiêu chuẩn QCVN mới được xả vào hệ thống thoát nước chung.

c. Hệ thống thoát nước thải của điểm tiểu thủ công nghiệp có hệ thống thoát nước riêng và  xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN.

3. Quản lý nghĩa trang: Thực hiện mai táng và chôn cất, an táng theo vị trí quy định, tại các khu vực nghĩa trang phải bố trí khu vực xử lý rác thải, dãi cây xanh cách ly, hệ thống thoát nước (cụ thể được quy định tại nghị định 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính Phủ và quy định tại nghị định 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính Phủ).
CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Phân công quản lý thực hiện.
1. UBND xã Trà Tân tổ chức cho mọi thành phần trên địa bàn nghiên cứu, học tập bản Quy định này và triển khai công tác quản lý trên địa bàn.

2. UBND xã Trà Tân phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài nguyên - Môi trường quản lý quy hoạch đã công bố, quản lý đất đai trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện, nếu có đề xuất thay đổi thì phải báo cáo UBND huyện Trà Bồng và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định. Việc điều chỉnh bổ sung hoặc thay đổi nội dung Quy định này phải được UBND huyện Trà Bồng quyết định trên cơ sở phù hợp với các quy định của Pháp luật và đồ án quy hoạch xây dựng xã Trà Tân đã được phê duyệt.
Điều 23. Quy định về khen thưởng, xử phạt thi hành.


1. Các tổ chức, cá nhân điều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi không cung cấp thông tin quy hoạch, cố tình cung cấp thông tin sai quy hoạch, quản lý quy hoạch không theo quy hoạch, xây dựng các dự án trái với quy hoạch.


2. Phòng Địa chính xã Trà Tân phối hợp các cơ quan có liên quan theo phân cấp quản lý có trách nhiệm kiểm tra mọi hoạt động xây dựng trên địa bàn do mình quản lý và báo cáo kịp thời với UBND cấp có thẩm quyền các hành vi liên quan đến các hoạt động xây dựng trái với quy hoạch được duyệt. UBND các cấp ra quyết định xử phạt đối với các vi phạm trong phạm vi thẩm quyền của mình.


3. Khuyến khích và có hình thức khen thưởng phù hợp đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc các hoạt động về quản lý và đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch, phát hiện và tố giác kịp thời các hành vi cố ý làm trái quy hoạch.
Điều 24. Quy định này được ấn hành và lưu giữ cùng với đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã đã được UBND huyện Trà Bồng phê duyệt tại Quyết định số ........./QĐ-UBND ngày ...../..../2023 tại các cơ quan sau đây để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết và thực hiện:

- Các Phòng: Kinh Tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa - Thể thao;
- Ủy ban nhân dân xã Trà Tân;

- Các cơ quan, ban ngành xã;

Quy định này có giá trị và được thi hành kể từ ngày ban hành. Những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ./.
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